{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,5,0],[6,0,8,0],[9,0,11,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["淖尔壕煤矿综采工作面排水物资采购订货目录"]
["包号","序号","设备名称","规格型号","单位","数量","备注"]
["包一",1,"矿用防爆潜水泵","BQS150-80-75/N","台",2]
[null,2,"矿用防爆潜水泵","BQS120-80-55/N","台",2]
[null,3,"矿用防爆潜水泵","BQS80-80-37/N","台",2]
[null,4,"矿用隔爆强排水潜水排沙泵（卧式）","流量440m3,扬程230米，电压1140V。","台",1,"详见技术要求 在满足排量及扬程要求的前提下，尽可能减少泵体尺寸和重量。"]
["包二",5,"矿用电缆","MYP-0.66/1.14  \n            3*16+1*10","米",2000]
[null,6,"矿用电缆","MYP-0.66/1.14  \n            3*25+1*16","个",3500]
[null,7,"矿用电缆","MYP-0.66/1.14  \n            3*35+1*16","个",2000]
["包三",8,"矿用隔爆磁力启动器","QJZ-120/1140/660","台",3,"带水位传感器"]
[null,9,"矿用隔爆馈电开关","KBZ-200/1140/660","台",2]
[null,10,"矿用隔爆兼本质安全型交流软启动器","QJR-630/1140/660","台",1,"详见技术要求"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}