{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":48,"n_cols":6,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["淖尔壕煤矿2015第一批物资采购订货目录"]
["序号","设备、器材名称","型号及规格","单位","数量","备注"]
[]
["包一","矿用隔爆型干式变压器采购"]
["（1）","矿用隔爆型干式变压器","KBSG-315/10(10±5%)/0.69","台",2]
["包二","馈电及开关采购"]
["（1）","矿用隔爆型真空馈电开关","KBZ-200/1140(660)","台",4]
["（2）","矿用隔爆兼本质安全型\n多回路真空电磁启动器","QJZ-4*40/1140(660)","台",2]
["（3）","矿用隔爆型\n照明综合保护装置","ZBZ-4.0/1140(660)","台",5]
["（4）","矿用隔爆型\n照明综合保护装置","ZBZ-6.0/1140(660)","台",1]
["包三","水泵房设备购置内容"]
[1,"离心泵","MD720-60×2","台",3]
["2","空心泵","SK-12","台",2]
["包四","水泵房自动化控制系统购置内容"]
[1,"矿用本安型液位传感器","0-5M","台",2]
[2,"矿用本安型流量传感器","DN350 PN=1.6MPa","台",2]
[3,"矿用本安型压力传感器","0-1.6MPa","台",3]
[4,"矿用本安型负压传感器","-100-0KPa","台",3]
[5,"电动闸阀","DN300 PN=1.6MPa","台",3]
[6,"电动球阀","DN25 PN=1.6MPa","台",5]
[7,"电动球阀","DN50 PN=1.6MPa","台",3]
[8,"矿用隔爆型\n阀门电动装置控制箱","KXJ660","台",3]
[9,"矿用隔爆兼本质安全型\n显示控制箱","KXJ127","台",1]
[10,"地面监控主机、显示",null,"套",1,"含监控系统软件"]
[11,"多功能水泵控制阀","DN300PN=1.6MPa","个",3]
["包五","矿用高低压动力电缆采购"]
["（1）","矿用高压动力电缆","MYJV22-8.7/10KV  3*240mm2","米",4200]
["包六","矿用高低压动力电缆采购"]
["（1）","矿用高压动力电缆","MYPTJ8.7/10KV\n3*50+3*25/3+3*2.5mm2","米",700]
["（2）","矿用高压动力电缆","MYP-0.66/1.14   \n 3*35+3*16+3*2.5mm2","米",100]
["（3）","矿用低压动力电缆","MYP-0.66/1.14 3*35+1*16mm2","米",900]
["（4）","矿用低压动力电缆","MYP-0.66/1.14  3*6+1*6mm2","米",200]
["（5）","矿用低压动力电缆","MYQ-0.3/0.5    4*2.5mm2","米",200]
["（6）","矿用高压动力电缆","MYPTJ-8.7/10KV \n3*150+3*50/3+3*2.5mm2","米",1400]
["包七","PE管采购"]
["（1）","钢丝网骨架PE管","Φ225（Pg=16kg/cm2）","米",6800]
["（2）","钢丝网骨架PE管","Φ355（Pg=16kg/cm2）","米",3600]
["包八","无缝钢管及法兰采购"]
["（1）","无缝钢管","Φ133*6","米",1500]
["（2）","法兰","Φ133(Pg=16kg/cm2)","个",500]
["（3）","无缝钢管","Φ159*6","米",240]
["（4）","法兰","Φ159(Pg=16kg/cm2)","个",80]
["（5）","无缝钢管","Φ219*7","米",330]
["（6）","法兰","Φ219(Pg=25kg/cm2)","个",110]
["包九","顺槽皮带中间架购置"]
[1,"顺槽胶带机中间架及托辊和配套保护","额定输送能力1510t/h\n输送带宽度1200mm 带速 3.55m/s","米",1400]
["包十","顺槽皮带带面"]
[2,"顺槽胶带机带面","PVG1800S(B=1200mm)","米",3000]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}