{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":7,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,4,0],[5,0,7,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["淖尔壕煤矿综采附属设备采购订货目录"]
["包号","序号","设备名称","规格型号","单位","数量","备注"]
["包一",1,"设备列车","SLZ-4.5","节",36]
[null,2,"单轨吊","14#工字钢","米",155,"附带滑车"]
[null,3,"轻轨","15#","米",160,"带钢枕(间距1米）"]
["包二",4,"单体液压支柱","DW40-250/110","根",100]
[null,5,"柱帽","Φ350","个",100]
[null,6,"柱鞋","Φ280 ","个",100]
["包三",7,"阻化剂喷射泵","BH-40/2.59(2.2KW/660V)","台",2]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}