{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":54,"n_cols":7,"rows_kept":54,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[3,0,11,0],[12,0,20,0],[21,0,30,0],[31,0,32,0],[33,0,36,0],[37,0,40,0],[41,0,47,0],[48,0,49,0],[50,0,51,0],[52,0,53,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["淖尔壕煤矿2014年第一批物资采购明细表"]
["包号","序号","设备、器材名称","型号及规格","单位","数量","备注"]
[]
["包\n一","一","东西大巷胶带机驱动延伸"]
[null,1,"驱动装置","560KW    1140V","套",3,"详见图纸及技术要求"]
[null,2,"胶带机中间架（含托辊）","DTL120/180/560","米",1830,"详见图纸及技术要求"]
[null,3,"皮带保护","闭锁开关、扩音电话、跑偏开关、电缆",null,null,"详见技术要求"]
[null,"（1）","闭锁开关","KHJ15/18-1型","台",9]
[null,"（2）","扩音电话","KTK101-2-HA型","台",9]
[null,"（3）","中部跑偏组合扩音电话","KTK101-2-HAI型","台",2]
[null,"（4）","跑偏开关",null,"个",4]
[null,"（5）","配套电缆",null,"米",2000]
["包\n二","二","井下管路"]
[null,1,"无缝钢管","  φ159×4.5  Pg=16kg/cm2","米",4300,"配套法兰"]
[null,2,"无缝钢管","   φ159×4.5  Pg=25kg/cm2","米",4300,"配套法兰"]
[null,3,"无缝钢管","   φ159×5  Pg=25kg/cm2","米",500,"配套法兰"]
[null,4,"无缝钢管","   φ108×4   Pg=25kg/cm2","米",800,"快速接头"]
[null,5,"无缝钢管","   φ108×4   Pg=25kg/cm2","米",7000,"配套法兰"]
[null,6,"无缝钢管","   φ108×4   Pg=16kg/cm2","米",1600,"快速接头"]
[null,7,"无缝钢管","   φ133×4   Pg=25kg/cm2","米",1600,"快速接头"]
[null,8,"无缝钢管","   φ133×6   Pg=25kg/cm2","米",800,"快速接头"]
["包三","三","矿用电缆采购"]
[null,1,"矿用电缆","MYPTJ-8.7/10KV 3*70+3*25/3+3*2.5","米",1000]
[null,2,"矿用电缆","MYPTJ-8.7/10KV 3*50+3*16/3+3*2.5","米",5500]
[null,3,"矿用电缆","MYPTJ-8.7/10KV 3*35+3*16/3+3*2.5","米",10000]
[null,4,"矿用电缆","MYP-0.66/1.14 3*16+1*10","米",1000]
[null,5,"矿用电缆","MYP-0.66/1.14 3*50+1*16","米",1000]
[null,6,"矿用电缆","MYP-0.66/1.14 3*10+1*10","米",1000]
[null,7,"矿用电缆","MYP-0.66/1.14 3*4+1*4","米",1000]
[null,8,"矿用电缆","MZ-500   4*4","米",2500]
[null,9,"矿用电缆","MYQ-0.3KV   3*1.5","米",2500]
["包\n四","四","PE管采购"]
[null,1,"钢丝网骨架PE管采购","   φ225  Pg=25kg/cm2","米",1600]
["包\n五","五","井下排水水泵"]
[null,1,"矿用防爆潜水泵","BQS100-220/2-132/N","台",2]
[null,2,"矿用防爆潜水泵","BQS50-100-30/N","台",3]
[null,3,"矿用防爆潜水泵","BQS20-50-7.5/N","台",5]
["包\n六","六","移动变电站"]
[null,1,"矿用防爆型移动变电站","KBSGZY-800/10/1.2/0.69","台",3]
[null,2,"矿用防爆型移动变电站","KBSGZY-630/10/1.2/0.69","台",1]
[null,3,"矿用防爆型移动变电站","KBSGZY-400/10/1.2/0.69","台",2]
["包\n七","七","井下开关"]
[null,1,"组合开关","QJZ-4×80/1140/660","台",1]
[null,2,"矿用防爆型照明综保","ZBZ-6.0/1140/660","台",3]
[null,3,"磁力启动器","QJZ-30/1140/660","台",5]
[null,4,"磁力启动器","QJZ-60/1140/660","台",3]
[null,5,"磁力启动器","QJZ-200/1140/660","台",2]
[null,6,"馈电开关","KBZ-200/1140/660","台",3]
["包\n八","八","井下照明灯具"]
[null,1,"防爆灯","DGS48/127L","盏",80,"吊环式泛光灯"]
["包\n九","九","东西大巷胶带机变频调速装置"]
[null,1,"变频调速装置",null,"套",3,"详见技术要求"]
["包\n十","十","东西大巷胶带机带面"]
[null,1,"阻燃钢丝绳输送带（含硫化头）","ST/S3500 B=1200mm","米",3600]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}