{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,5],[10,5,14,5],[15,5,18,5],[19,0,19,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["35KV变电站扩容改造项目工程量清单"]
["序号","设备名称","设备型号","单位","数量","备注"]
[1,"主变","SZ11-M-12500/35","台",2,"拆除"]
[2,"主变","SZ13-25000/35/10.5","台",2,"安装"]
[3,"10KV动态无功补偿装置","TKSVG10-2.5MW\n集装箱式","套",2,"安装"]
[4,"10KV动态无功补偿装置","设备基础","个",2]
[5,"箱式10KV开闭所",null,"套",1]
[6,"箱式10KV开闭所","设备基础","个",1]
[7,"35kV电流互感器","LZZBJ9-35\n500/5(0.2S/0.5/5P20/5P20，15/20/30VA)","组",6,"更换原有35kV箱变311#、321#35kV开关柜内电流互感器"]
[8,"35kV电流互感器","LZZBJ9-35\n500/5(0.5/0.5/5P20/5P20，20/30VA)","组",9,"更换原有35kV箱变351#、352#、310#35kV开关柜内电流互感器"]
[9,"10kV带接地隔离开关","1600A-31.5kA","台",2,"更换原有10kV箱变951#、952#、910-1#及910-2#10kV开关柜内设备"]
[10,"10kV旋转式隔离开关","1600A-31.5kA","台",4]
[11,"固封极柱式10kV永磁式真空断路器","1600A-31.5kA DC220V","台",3]
[12,"电流互感器","LZZBJ9-10\n2000/5(0.2S/0.5/5P20/5P20，30/60/30VA)","组",6]
[13,"电流互感器","LZZBJ9-10\n2000/5(0.5/5P20，60/30VA)","组",3]
[14,"10kV带接地隔离开关","1250A-31.5kA","台",2,"更换原有10kV箱变901#、906#10kV开关柜内设备"]
[15,"10kV旋转式隔离开关","1250A-31.5kA","台",2]
[16,"电流互感器","LZZBJ9-10\n1200/5(0.5/5P20，20/20VA)","组",6]
[17,"零序电流互感器","LXK-∅240","台",2]
["具体工程量详见施工图纸"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}