{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":6,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,5],[2,1,2,5],[3,5,11,5],[12,1,12,5],[13,5,19,5],[20,1,20,5],[21,5,28,5],[29,1,29,5],[31,1,31,5],[33,1,33,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["淖尔壕煤矿2-3煤生产配套设备采购清单"]
["序号","设备材料名称","型号","单位","数量","备注"]
["标段一","胶带机"]
[1,"固定带式输送机","DTL80/40/75","部",1,"详见技术规格书参数要求"]
[2,"固定带式输送机","DTL80/40/55","部",1]
[3,"固定带式输送机","DTL80/40/75","部",1]
[4,"可伸缩带式输送机","DSJ80/40/75","部",1]
[5,"可伸缩带式输送机","DSJ80/40/55","部",1]
[6,"可伸缩带式输送机","DSJ80/40/2*75","部",1]
[7,"可伸缩带式输送机","DSJ80/40/2*75","部",1]
[8,"可伸缩带式输送机","DSJ80/40/55","部",1]
[9,"固定带式输送机","DTL80/40/55","部",2]
["标段二","矿用隔爆型真空馈电开关等"]
[1,"矿用隔爆型真空馈电开关","KBZ-400","台",4,"详见技术规格书参数要求"]
[2,"矿用隔爆型真空馈电开关","KBZ-200","台",12]
[3,"磁力启动器","QJZ2-200","台",10]
[4,"磁力启动器","QJZ2-80N","台",8]
[5,"磁力启动器","QJZ2-80","台",9]
[6,"矿用隔爆型照明信号综合保护装置","ZBZ16-6.0","台",8]
[7,"三通接线盒","BHD2-25/3","个",145]
["标段三","矿用橡套软电缆"]
[1,"矿用橡套软电缆","MYP-0.66/1.14KV-3*95+1*25","米",1500,"详见技术规格书参数要求"]
[2,"矿用橡套软电缆","MYP-0.66/1.14KV-3*70+1*25","米",1500]
[3,"矿用橡套软电缆","MYP-0.66/1.14KV-3*50+1*25","米",2000]
[4,"矿用橡套软电缆","MYP-0.66/1.14KV-3*35+1*16","米",1500]
[5,"矿用橡套软电缆","MYP-0.66/1.14KV-3*10+1*6","米",1500]
[6,"矿用橡套软电缆","MYQ-0.3KV-3*1.5","米",1000]
[7,"矿用电缆","MZ-500   4*4","米",3910]
[8,"矿用电缆","YQ-0.3KV 3*1.5","米",3910]
["标段四","矿用隔爆型LDE巷道灯"]
[1,"矿用隔爆型LDE巷道灯 ","DJS48/127L","盏",145,"详见技术规格书参数要求"]
["标段五","喷雾泵站"]
[1,"喷雾泵站","BPW125/5.5","套",1,"详见技术规格书参数要求"]
["标段六","矿用湿式喷浆机"]
[1,"矿用湿式喷浆机",null,"台",1,"详见技术规格书参数要求"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}